**Краткая инструкция по сборке ящика ExPak**

Ящик ЕхРак поставляетсяразобранном виде: рама, дно,крышка.


* Среднее время сборки: 2 минуты
* Необходимые инструменты: молоток, щипцы
* Рекомендация: во избежание возникновения заноз при работе с деревянной тарой используйте перчатки

1. Для сборки ящика возьмите 1 крышку, 1 дно и 1 раму.



1. Раздвиньте раму и соедените с дном, вставив металлические замочки в пазы







1. Для крепления деталей ящика между собой загните металлические замочки на 180 градусов как показано на картинке.

На крышке удобно использовать щипцы

На дне удобнее использовать молоток

**Обратите внимание, как выглядит правильно закрытый замочек**



1. Ящик в сборе готов к отгрузке.